**Sundsvall**

Djupen refererar till RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Farled/Kaj** | **Djup** | **Max djupgående** | **Max bredd** | **Max längd** | **Övrigt** |
| Södra Nyhamn | 6,5 | 5,8 |  |  | Kajlängd 50m |
| Norra Nyhamn | 9,7 | 8,8 |  |  | Kajlängd 8m |
| Stockvik | 6,6 | 6,1 |  | 150 |  |
| Kubikenborg | 10,7 | 10,2 |  | 185 |  |
| Vindskär/S-vall olja | 11,9 | 10,4 | 33(tank) | 200 |  |
| Cementa/Moakajen | 7,0 | 6,5 |  | 124 | Kajlängd 43m (15m) |
| Ortvikens oljekaj | 11,1 | 10,0 | 33(tank) | 160 |  |
| Korsta gasol | 11,7 | 10,5 | 33(tank) | 200 | Kajländg 92m |
| Tunadal S Nr21, Tank | 12,2 | 11,3 | 44(tank) | 250 |  |
| Tunadal Nr21-36 | 8,7 | 8,4 |  |  |  |
| Tunadal Nr36-66 | 9,0 | 8,7 |  |  |  |
| Korstabäckskajen | 10,3 | 9,7 |  |  | Fender 1,2m |
| Tunadal såg | 6,7 | 6,4 |  |  |  |
| Östrand nya | 8,0 | 7,4 |  | 135 | 2 |
| Vin&Sprit | 4,1 | 3,9 |  | 90 | 3 |
| Söråker/Delta terminal AB | 6,2 | 5,7 |  | 106 | Längd >90m bogserbåt. |

1. Segelfrihöjd E4 bron 32m. Siktbegränsning 1000m.
2. Segelfrihöjd Alnöbron 39m. Siktbegränsning 1000m.
3. Babord till kaj. Max djupgående gäller akter. Djupgående för max 3,4

Lotsplikt Söråker kat 1=samtliga, kat 2=80\*14m d=4,5m och kat3 l=90\*14m d=4,5m. Lotsplikt vid passage av Alnöbron, kat 1=samtliga, kat 2+3=70m\*14m\*4,5m.

Obs! Aktuellt djg

Senast uppdaterad: 2021-10-26 © Sjöfartsverket